**ТЕСТ**

**по основам пожарной безопасности «Правила пожарной безопасности»**

**ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Дайте определение понятию «пожар»:**

а) Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся контролю

б) Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приводит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни людей

в) Полностью контролируемый процесс горения

**2. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу?**

а) Целевой противопожарный инструктаж

б) Вводный противопожарный инструктаж

в) Внеплановый противопожарный инструктаж г) Первичный противопожарный инструктаж

**3. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте?**

а) Целевой противопожарный инструктаж

б) Первичный противопожарный инструктаж

в) Вводный противопожарный инструктаж

г) Внеплановый противопожарный инструктаж

**4. Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одновременно, предусмотрено … пожарных выходов.**

а) 3 б) 2 в) 4

**5. Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители?**

а) 1 раз в 3 года б) Не реже 1 раза в 7 лет в) Не реже 1 раза в 5 лет

**6. Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений.**

а) 5 б) 2 в) 4

**7. В какой цвет окрашивают пожарные шкафы?**

а) Красный б) Желтый в) Черный

**8. Что означает знак?**



а) Место размещения пожарного гидранта

б) Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики

в) Звуковой оповещатель пожарной опасности

**9. Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений?**

а) Не реже 1 раза в 5 лет

б) Не реже 1 раза в 3 года в) Каждые 2 года

**10. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно из здания наружу – это:**

а) Путь спасения б) Эвакуационный выход в) Безопасный выход

**11. Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих производственных отходов.**

а) По требованию государственной пожарной инспекции

б) Не реже 1 раза в год в) 1 раз в 3 года

**12.При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре?**

а) Более 5 человек б) Более 10 человек

в) Более 15 человек г) Более 20 человек

**13. Место проведения огневых работ обязательно оснащают:**

а) Пожарным гидрантом б) Ящиком с песком в) Огнетушителем

**14. По степени горючести строительные материалы бывают:**

а) Классов А, В и С

б) Воспламеняемые и невоспламеняемые

в) Горючие и негорючие

**15. Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать:**

а) Руководитель организации

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации

в) Руководители структурных подразделений организации

**16. Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?**

а) Свободно, по направлению выхода из здания

б) Свободно, по направлению входа в здание

в) Не регламентируется

г) Двери должны быть вращающимися

**17. Лица допускаются к работе на объекте:**

а) только после прохождения противопожарного инструктажа

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации

**18. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначаются:**

а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности

б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны

в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и пожарной опасности не требуется

**19. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ?** а) Не реже одного раза в три месяца.

б) Не реже одного раза в полугодие.

в) Не реже одного раза в девять месяцев.

г) Не реже одного раза в год.

**20. Что относится к первичным средствам пожаротушения**

а) Переносные и передвижные огнетушители.

б) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.

в) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

**21. Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов?**

а) Не реже одного раза в год

б) Не реже одного раза в шесть месяцев

в) Не реже одного раза в три месяца

г) Не реже одного раза в два года

**22. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?**

а) Не реже одного раза в три месяца

б) Не реже одного раза в шесть месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в неделю

**23. Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?**

а) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

б) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"

в) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

г**)** Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"